Мы поддерживаем большое количество калибровочных устройств.
Richard Hughes
richard@hughsie.com
Александр Прокудин
alexandre.prokoudine@gmail.com 2011
Алексей Кабанов
ak099@mail.ru 2011-2012
Станислав Соловей
whats_up@tut.by 2013-2014
Юлия Дронова
juliette.tux@gmail.com 2013-2014
Юрий Мясоедов
ymyasoedov@yandex.ru 2015

# Какие инструменты для измерения цвета поддерживаются?

Для поддержки работы с измерительными инструментами в GNOME используется система управления цветом Argyll. Благодаря ей поддерживаются следующие устройства:

Gretag-Macbeth i1 Pro (спектрометр)

Gretag-Macbeth i1 Monitor (спектрометр)

Gretag-Macbeth i1 Display 1, 2 или LT (колориметр)

X-Rite i1 Display Pro (колориметр)

X-Rite ColorMunki Design or Photo (спектрометр)

X-Rite ColorMunki Create (колориметр)

X-Rite ColorMunki Display (колориметр)

Pantone Huey (колориметр)

MonacoOPTIX (колориметр)

ColorVision Spyder 2 and 3 (колориметр)

Colorimètre HCFR (колориметр)

В настоящее время Pantone Huey является наиболее дешёвым устройством, которое в силу своей простоты лучше всего поддерживается в Linux.

Thanks to Argyll there’s also a number of spot and strip reading reflective spectrometers supported to help you calibrating and characterizing your printers:

X-Rite DTP20 “Pulse” (“swipe” type reflective spectrometer)

X-Rite DTP22 Digital Swatchbook (спектрометр для точечных измерений в отражённом свете)

X-Rite DTP41 (спектрометр для точечных и полосовых измерений в отражённом свете)

X-Rite DTP41T (спектрометр для точечных и полосовых измерений в отражённом свете)

X-Rite DTP51 (спектрометр для точечных измерений в отражённом свете)