Paul W. Frields
stickster@gmail.com
Du behöver ange rätt nätverksport för att aktivera/inaktivera nätverksåtkomst för ett program via din brandvägg.
Daniel Nylander
po@danielnylander.se 2012
Sebastian Rasmussen
sebras@gmail.com 2014, 2015, 2016, 2019
Anders Jonsson
anders.jonsson@norsjovallen.se 2016, 2017

# Vanligt förekommande nätverksportar

Detta är en lista över nätverksportar som ofta används av program som tillhandahåller nätverkstjänster, så som fildelning eller åtkomst till fjärrskrivbord. Du kan ändra ditt systems brandvägg till att blockera eller tillåta åtkomst för dessa program. Det finns tusentals portar som används, så denna tabell är inte fullständig.

Port | Namn | Beskrivning
--- | --- | ---
5353/udp | mDNS, Avahi | Låter system att hitta varandra och beskriva vilka tjänster de erbjuder utan att du behöver ange detaljerna manuellt.
631/udp | Utskrifter | Låter dig skicka utskriftsjobb till en skrivare över nätverket.
631/tcp | Utskrifter | Låter dig dela din skrivare med andra personer över nätverket.
5298/tcp | Närvaro | Låter dig utannonsera din chattmeddelandestatus till andra personer på nätverket, som till exempel ”inloggad” eller ”upptagen”.
5900/tcp | Fjärrskrivbord | Låter dig dela ditt skrivbord så att andra personer kan se det eller erbjuda fjärrassistans.
3689/tcp | Musikdelning (DAAP) | Låter dig dela ditt musikbibliotek med andra på ditt nätverk.