Ми подржавамо велики број уређаја за калибрацију.
Ричардс Хјуџиз
richard@hughsie.com

# Који инструменти за мерење боје су подржани?

Гном се заснива на систему Арџил за управљање бојом да би подржао инструменте за боје. У наставку следи списак подржаних инструмената за мерење приказа:

Гретаг-Макбет и1 Про (мерач спектра)

Гретаг-Макбет и1 Монитор (мерач спектра)

Гретаг-Макбет и1 Дисплеј 1, 2 или ЛТ (мерач боје)

Х-Рајт и1 Дисплеј Про (мерач боје)

Х-Рајт КолорМунки Дизајн или Фото (мерач спектра)

Х-Рајт КолорМунки Криејт (мерач боје)

Х-Рајт КолорМунки Дисплеј (мерач боје)

Пантон Хјуеј (мерач боје)

МонакоОПТИКС (мерач боје)

КолорВижон Спајдер 2 и 3 (мерач боје)

Колориметр ХЦФР (мерач боје)

Пантон Хјуеј је тренутно нај јефтинији и најбоље подржани хардвер у Линуксу.

Захваљујући Арџили постоје такође бројни подржани рефлектни мерачи спектра који читају тачке и пруге који ће вам помоћи у калибрацији и карактеризацији ваших штампача:

Х-Рајт ДТП20 „Пулсе“ (оцртавајући мерач спектра врсте „провлачења“)

Х-Рајт ДТП22 Дигитални Свочбук (оцртавајући мерач спектра врсте тачке)

Х-Рајт ДТП41 (оцртавајући мерач спектра читања тачке и линије)

Х-Рајт ДТП41Т (оцртавајући мерач спектра читања тачке и линије)

Х-Рајт ДТП51 (оцртавајући мерач спектра читања тачке)