Jim Campbell
jwcampbell@gmail.com
Ekaterina Gerasimova
kittykat3756@gmail.com 2014
Michael Hill
mdhillca@gmail.com
Att använda en statisk IP-adress kan göra det enklare att erbjuda vissa nätverkstjänster från din dator.
Daniel Nylander
po@danielnylander.se 2012
Sebastian Rasmussen
sebras@gmail.com 2014, 2015, 2016, 2019
Anders Jonsson
anders.jonsson@norsjovallen.se 2016, 2017

# Skapa en anslutning med en fast IP-adress

De flesta nätverk kommer automatiskt att tilldela en IP-adress och andra detaljer till din dator när du ansluter till nätverket. Dessa detaljer kan uppdateras regelbundet men du kanske önskar att få en fast IP-adress till din dator så du alltid vet vilken dess adress är (om den till exempel är en filserver).

# För att ge din dator en fast (statisk) IP-adress:

Öppna översiktsvyn Aktiviteter och börja skriv Nätverk.

Klicka på Nätverk för att öppna panelen.

Hitta nätverksanslutningen som du vill ska ha en fast adress. Klicka på inställningar-knappen intill nätverksanslutningen. För en Trådlös anslutning kommer inställningar-knappen att finnas intill det aktiva nätverket.

Välj IPv4- eller IPv6-fliken och ändra Metod till Manuell.

Skriv in IP-adress och Gateway samt en lämplig Nätmask.

I avsnittet DNS, slå av Automatisk. Mata in IP-adressen för en DNS-server som du vill använda. Mata in ytterligare DNS-serveradresser via +-knappen.

I avsnittet Rutter, slå av Automatisk. Mata in Adress, Nätmask, Rutt och Metrik för en rutt du vill använda. Mata in ytterligare rutter via +-knappen.

Klicka på Verkställ. Nätverksanslutningen bör nu ha en fast IP-adress.