Shaun McCance
shaunm@gnome.org
Jim Campbell
jwcampbell@gmail.com
Michael Hill
mdhillca@gmail.com
Ekaterina Gerasimova
kittykat3756@gmail.com
Tīkla aparatūras unikāls identifikators.

# Kas ir MAC adrese?

MAC adrese ir unikāls identifikators, ko ražotājs iestata tīkla aparatūrai (tādā kā bezvadu tīkla karte vai tīkla Ethernet karte). MAC no angļu valodas ir Media Access Control (fiziskās piekļuves vadība) un ir domāts, ka katrai iekārtai ir unikāls identifikators.

MAC adrese sastāv no sešiem pāriem simbolu, katrs atdalīts ar kolu.`00:1B:44:11:3A:B7` ir MAC adreses piemērs.

Lai noteiktu savas tīkla iekārtas MAC adresi:

Atveriet Aktivitāšu pārskatu un sāciet rakstīt Tīkls.

Spiediet Tīkls, lai atvērtu paneli.

Izvēlieties Wi-Fi vai Vadu no saraksta kreisajā rūtī.

MAC adrese vadu ierīcei tiks parādīta kā Aparatūras adrese labajā pusē.

Spiediet pogu iestatījumi, lai redzētu MAC adreses bezvadu ierīcei, ko attēlo kā Aparatūras adresi panelī Sistēmas informācija.

Praksē varētu vajadzēt nomainīt vai viltot MAC adresi. Piemēram, daži interneta pakalpojuma sniedzēji var pieprasīt, ka jāizmanto noteikta MAC adrese, lai piekļūtu viņu pakalpojumiem. Ja saplīst tīkla karte un tā jānomaina ar jaunu tīkla karti, šis pakalpojums vairs nestrādās. Šādos gadījumos nepieciešams viltot MAC adresi.