Шон Мек Кенс
shaunm@gnome.org
Џим Кембел
jwcampbell@gmail.com
Мајкл Хил
mdhillca@gmail.com
Екатерина Герасимова
kittykat3756@gmail.com
Јединствени одредник додељен мрежном хардверу.

# Шта је то МАК адреса?

МАК адреса је јединствени одредник који је произвођач доделио комаду мрежне физичке компоненте (као што је бежична картица или мрежна картица). МАК значи Контрола приступа медија, и сваки одредник је намераван да буде јединствен за посебан уређај.

МАК адреса се састоји од шест скупа од по два знака, раздвојених двотачком. `00:1B:44:11:3A:B7` је један пример МАК адресе.

Да одредите МАК адресу вашег мрежног хардвера:

Отворите преглед Активности и почните да куцате Мрежа.

Кликните на Мрежа да отворите панел.

Изаберите уређај, бежични или жичани са списка на левој страни.

МАК адреса за жичани уређај биће приказана као Хардверска адреса са десне стране.

Притисните на дугме подешавања да видите МАК адресу бежичног уређаја која се приказује као хардверска адреса у панелу детаља.

У пракси, можда ћете морати да измените или да „преварите“ МАК адресу. На пример, неки достављачи интернет услуга могу да захтевају да буде коришћена одређена МАК адреса за приступ њиховој услузи. Ако мрежна картица престане да ради, и морате да је замените новом, услуга неће више радити. У том случају, мораћете да преварите МАК адресу.