Shaun McCance
shaunm@gnome.org
Jim Campbell
jwcampbell@gmail.com
Michael Hill
mdhillca@gmail.com
Ekaterina Gerasimova
kittykat3756@gmail.com
Ο μοναδικός ταυτοποιητής που εκχωρείται στο υλικό του δικτύου.
Ελληνική μεταφραστική ομάδα GNOME
team@gnome.gr 2009-2016
Δημήτρης Σπίγγος
dmtrs32@gmail.com 2012-2015
Φώτης Τσάμης
ftsamis@gmail.com 2009
Μάριος Ζηντίλης
m.zindilis@dmajor.org 2009, 2010
Θάνος Τρυφωνίδης
tomtryf@gnome.org 2012-2016
Μαρία Μαυρίδου
mavridou@gmail.com 2014

# Τι είναι μια διεύθυνση MAC;

Μια διεύθυνση MAC είναι ένας μοναδικός ταυτοποιητής που αποδίδεται από τον κατασκευαστή σε ένα κομμάτι του υλικού του δικτύου (όπως μια ασύρματη κάρτα ή μια κάρτα ethernet). Το MAC σημαίνει Έλεγχος πρόσβασης μέσων και κάθε ταυτοποιητής προορίζεται να είναι μοναδικός για μια συγκεκριμένη συσκευή.

Μια διεύθυνση MAC αποτελείται από έξι σύνολα των δύο χαρακτήρων, που ο καθένας χωρίζεται από μια διπλή τελεία. `00:1B:44:11:3A:B7` είναι ένα παράδειγμα μιας διεύθυνσης MAC.

Για να ταυτοποιήσετε τη διεύθυνση MAC του δικού σας υλικού δικτύου:

Ανοίξτε την επισκόπηση Δραστηριότητες και αρχίστε να πληκτρολογείτε Δίκτυο.

Κάντε κλικ στο Δίκτυο για να ανοίξετε τον πίνακα.

Επιλέξτε τη συσκευή, Wi-Fi ή Ενσύμαρτη, από τον αριστερό πίνακα.

Η διεύθυνση MAC της ενσύρματης συσκευής για εμφανιστεί στα δεξιά ως Διεύθυνση υλικού.

Κάντε κλικ στο κουμπί ρυθμίσεις για να δείτε τη διεύθυνση MAC για την ασύρματη διεύθυνση ως Διεύθυνση υλικού στον πίνακα Λεπτομέρειες.

In practice, you may need to modify or “spoof” a MAC address. For example, some internet service providers may require that a specific MAC address be used to access their service. If the network card stops working, and you need to swap a new card in, the service won’t work anymore. In such cases, you would need to spoof the MAC address.