Phil Bull
philbull@gmail.com
Comprobe dúas veces o contrasinal, e outras cousas que probar.
Fran Diéguez
frandieguez@gnome.org 2011-2020

# Escribín o contrasinal correcto, pero sigo sen poder conectarme

If you’re sure that you entered the correct wireless password but you still can’t successfully connect to a wireless network, try some of the following:

Comprobe dúas veces que introduciu correctamente o contrasinal

Os contrasinais son sensíbeis a capitalización (quere dicir que distinguen entre maiúsculas e minúsculas), de tal forma que se non usou unha maiúscula onde debería facelo, unha das letras é incorrecta.

Tente a chave hexadecimal ou ASCII

The password you enter can also be represented in a different way — as a string of characters in hexadecimal (numbers 0-9 and letters a-f) called a pass key. Each password has an equivalent pass key. If you have access to the pass key as well as the password/passphrase, try typing the pass key instead. Make sure you select the correct wireless security option when asked for your password (for example, select WEP 40/128-bit Key if you’re typing the 40-character pass key for a WEP-encrypted connection).

Tente apagar a súa tarxeta sen fíos e volvela a acender

Sometimes wireless cards get stuck or experience a minor problem that means they won’t connect. Try turning the card off and then on again to reset it — see for more information.

Comprobe que está usando o tipo correcto de seguranza sen fíos

Cando se lle pregunte polo contrasinal de seguranza da rede, pode escoller o tipo de seguranza sen fíos a usar. Asegúrese que seleccionou o que usa o enrutador ou a estación base sen fíos. Isto debería seleccionarse por omisión, pero a veces pode que non sexa así por calquera razón. Se non sabe cal escoller, use a proba e erro con todas as opcións.

Comprobe que a súa tarxeta sen fíos é completamente compatíbel

Algunhas tarxetas de rede sen fíos non son compatíbeis de todo. Mostran unha conexión sen fíos, pero non poden conectarse á rede porque os seus controladores non poden facelo. Vexa se pode obter un controlador sen fíos alternativo, ou se precisa levar a cabo algunha configuración adicional (como instalar un firmware diferente). Vexa para obter máis información.