Projeto de documentação do GNOME
gnome-doc-list@gnome.org
Michael Hill
mdhillca@gmail.com 2015
Para configurar a maioria das conexões de rede com fio, tudo que você precisa fazer é conectar um cabo de rede.
Rodolfo Ribeiro Gomes
rodolforg@gmail.com 2011, 2012.
Enrico Nicoletto
liverig@gmail.com 2013.
João Santana
joaosantana@outlook.com 2013.
Isaac Ferreira Filho
isaacmob@riseup.net 2018.
Rafael Fontenelle
rafaelff@gnome.org 2012-2020.

# Conectando a rede com fio (Ethernet)

Para configurar a maioria das conexões de rede com fio, tudo que você precisa fazer é conectar um cabo de rede. O ícone de rede com fio (configurações) é exibido na barra superior com três pontos enquanto a conexão está sendo estabelecida. Os três pontos desaparecem quando você estiver conectado.

Se isso não acontecer, você deveria primeiro se certificar que sua rede cabeada está conectada. Uma ponta do cabe deveria estar conectada na porta Ethernet (de rede) em seu computador e a outra ponta deveria estar conectada em um switch, roteador, tomada de rede na parede ou algo similar (dependendo da configuração de rede que você tenha). Algumas vezes, uma luz por volta da porta Ethernet vai indicar que ela esta conectada e ativa.

Você não pode se conectar a um computador diretamente em outro com um cabo de rede (pelo menos não sem fazer algumas configurações adicionais). Para conectar dois computadores, você deveria conectar ambos em um hub de rede, roteador ou switch (comutador).

Se você ainda não estiver conectado, sua rede pode não oferecer suporte a configuração automática (DHCP). Nesse caso, você terá que configurá-la manualmente.