Гномов пројекат документације
gnome-doc-list@gnome.org
Мајкл Хил
mdhillca@gmail.com
Дејвид Кинг
amigadave@amigadave.com
Користите телефон или модемски штапић да се повежете на мобилну широкопојасну мрежу.

# Повежите се на мобилну широкопојасну

Можете да подесите везу на мрежу мобилних телефона (3Г) помоћу 3Г модема уграђеног у рачунару, помоћу мобилног телефона или модемског штапића.

Most phones have a setting called USB tethering that requires no setup on the computer, and is generally the better method to connect to the cellular network.

Ако немате уграђени 3Г модем, повежите телефон или модемски штапић на УСБ прикључник на рачунару.

Open the system menu from the right side of the top bar.

Изаберите Искључи мобилну широкопојасну. Рашириће се одељак изборника Мобилна широкопојасна.

If Mobile Broadband does not appear in the system menu, ensure that your device is not set to connect as Mass Storage.

Изаберите Повежи се. Ако се повезујете први пут, покренуће се чаробњак за подешавање мобилне широкопојасне везе. Почетни екран приказује списак потребних података. Притисните на Следеће.

Изаберите државу или област вашег достављача са списка. Притисните Следеће.

Изаберите вашег достављача са списка. Притисните Следеће.

Изаберите план у складу са врстом уређаја за повезивање. Ово ће одредити назив приступне тачке. Притисните Следеће.

Потврдите подешавања која сте изабрали притиском на дугме Примени. Чаробњак ће се затворити а панел Мреже ће приказати својства ваше везе.