Џим Кембел
jwcampbell@gmail.com
Екатерина Герасимова
kittykat3756@gmail.com 2014
Мајкл Хил
mdhillca@gmail.com
Коришћење статичке ИП адресе може да олакша обезбеђивање неких мрежних услуга са вашег рачунара.

# Направите везу са сталном ИП адресом

Већина мрежа ће сама да додели ИП адресу и остале детаље вашем рачунару када се прикључите на мрежу. Ови детаљи могу да се промене с времена на време, али ви ћете можда желети да имате сталну ИП адресу за рачунар тако да знате увек која је његова адреса (на пример, ако је то сервер датотека).

# Да дате вашем рачунару сталну (статичку) ИП адресу:

Отворите преглед Активности и почните да куцате Мрежа.

Кликните на Мрежа да отворите панел.

Find the network connection that you want to have a fixed address. Click the settings button next to the network connection. For a Wi-Fi connection, the settings button will be located next to the active network.

Select the IPv4 or IPv6 tab and change the Method to Manual.

Укуцајте Адресу и Мрежни пролаз, као и одговарајућу Мрежну маску.

In the DNS section, switch the Automatic switch to off. Enter the IP address of a DNS server you want to use. Enter additional DNS server addresses using the + button.

In the Routes section, switch the Automatic switch to off. Enter the Address, Netmask, Gateway and Metric for a route you want to use. Enter additional routes using the + button.

Притисните Примени. Мрежна веза ће сада имати сталну ИП адресу.