Shaun McCance
shaunm@gnome.org
Jim Campbell
jwcampbell@gmail.com
Michael Hill
mdhillca@gmail.com
Ekaterina Gerasimova
kittykat3756@gmail.com
O identificador único atribuído a uma hardware de rede.
Rodolfo Ribeiro Gomes
rodolforg@gmail.com 2011, 2012.
Enrico Nicoletto
liverig@gmail.com 2013.
João Santana
joaosantana@outlook.com 2013.
Isaac Ferreira Filho
isaacmob@riseup.net 2018.
Rafael Fontenelle
rafaelff@gnome.org 2012-2020.

# O que é um endereço MAC?

Um endereço MAC é o identificador único que é atribuído pelo fabricante a uma peça do hardware de rede (como uma placa de rede sem fio ou uma placa ethernet). MAC significa Media Access Control, ou controle de acesso ao meio, e cada identificador tem a intenção de ser único para um dispositivo em particular.

Um endereço MAC consiste em seis conjuntos de dois caracteres, cada um separado por uma vírgula. `00:1B:44:11:3A:B7` é um exemplo de endereço MAC.

Para identificar o endereço MAC de seu próprio hardware de rede:

Abra o panorama de Atividades e comece a digitar Rede.

Clique em Rede para abrir o painel.

Escolha o dispositivo, Wi-Fi ou Com fio, no painel à esquerda.

O endereço MAC do dispositivo com fio será exibido como o Endereço físico à direita.

Clique no botão configurações para ver o endereço MAC do dispositivo sem fio exibido como o Endereço físico no painel Detalhes.

Na prática, você pode precisar modificar ou “burlar” um endereço MAC. Por exemplo, alguns provedores de serviço de Internet podem exigir que um endereço MAC específico seja usado para acessar seus serviços. Se a placa de rede parar de funcionar e você precisar trocar por uma nova placa, o serviço não vai mais funcionar. Em tais casos, você precisaria burlar o endereço MAC.