Projeto de documentação de GNOME
gnome-doc-list@gnome.org
Michael Hilh
mdhillca@gmail.com
David King
amigadave@amigadave.com
Use seu telefone ou a sua USB de Internet para ligar à rede de banda larga movel.

# Ligar a uma rede de banda larga movel

You can set up a connection to a cellular (3G) network with your computer’s built-in 3G modem, your mobile phone, or an Internet stick.

Most phones have a setting called USB tethering that requires no setup on the computer, and is generally the better method to connect to the cellular network.

Se não tem um modem 3G integrado, ligue seu telefone ou dispositivo de Internet a um porto USB da sua computador.

Open the system menu from the right side of the top bar.

Selecione Banda larga movel apagada. A seção Banda larga movel do menu expandir-se-á.

If Mobile Broadband does not appear in the system menu, ensure that your device is not set to connect as Mass Storage.

Selecione Ligar. Se está a ligar-se pela primeira vez, executar-se-á o assistente para Configurar a rede de banda larga movel. A janela que se abre mostra uma lista de informação requerida. Carregue em Seguinte.

Choose your provider’s country or region from the list. Click Next.

Escolha seu provedor da lista. Carregue Seguinte.

Selecione um plano de acordo ao tipo de dispositivo que está a ligar. Isto determinará o nome do ponto de acesso. Carregue em Seguinte.

Confirme a configuração que tem elegido clicando Aplicar. O asistentese fechará e o painel de Rede mostrará as propriedades da sua conexão.