Dokumentační projekt GNOME
gnome-doc-list@gnome.org
Michael Hill
mdhillca@gmail.com 2015
K nastavení drátové sítě stačí povětšinou jen zastrčit do zdířky síťový kabel.
Adam Matoušek
adamatousek@gmail.com 2012
Marek Černocký
marek@manet.cz 2014, 2015

# Připojení k drátové síti (Ethernet)

Nastavení u většiny drátových sítí spočívá v pouhém zasunutí síťového kabelu do zdířky v počítači. Ikona drátové sítě (nastavení) na horní liště by měla během připojování pod sebou tři tečky. Když spojení ustaveno, tečky zmizí.

V případě, že se tak nestane, měli byste nejprve zkontrolovat, že máte správně zapojený síťový kabel. Jeden konec by měl být zasunutý do čtvercové ethernetová (síťové) zástrčky na počítači a druhý do síťového přepínače, routeru, síťové zásuvky na zdi a podobně (v závislosti na tom, jak máte síť realizovanou). Často jsou po stranách ethernetové zásuvky na počítači kontrolky, které se po zapojení a rozjetí sítě rozsvítí.

Počítače nemůžete sítovým kabelem propojit na přímo mezi sebou (respektive ne bez speciální verze kabelu). Abyste propojili dva počítače, musíte je oba připojit do síťového rozbočovače, přepínače nebo směrovače.

Jestli stále nejste připojeni, možná vaše síť nepodporuje automatické nastavení (DHCP). V takovém případě ji budete muset nastavit ručně.