Projeto de documentação de GNOME
gnome-doc-list@gnome.org
Michael Hilh
mdhillca@gmail.com
Get on the internet — wirelessly.

# Ligar com uma rede sem fios

Se tem uma computador com um cartão sem fios que funcione pode ligar a uma rede sem fios proxima para obter acesso a Internet, ver ficheiros partilhados na rede e demais.

Open the system menu from the right side of the top bar.

Selecione Inalámbrica não conetada. A seção Inalámbrica do menu expandir-se-á.

Carregue em Selecionar rede.

Carregue no nome da rede à que se quer ligar e carregue Ligar.

Se o nome da rede não está na lista, prove a carregar Mais para ver se a rede está mais abaixo na lista. Se segue sem vê-la, pode que esteja fosse do área de cobertura ou pode que a rede esteja oculta.

Se a rede está protegida por uma palavra-passe (chave de criptografado), introduza a palavra-passe quando se lhe peça e carregue Ligar.

Se não conhece a chave, pode que esteja escrita na parte inferior do router sem fios ou da estação baseie, no manual de instruções, ou pode ter que perguntar à pessoa que administra a rede sem fios.

O ícone de rede mudará a sua aparência segundo a computador tente ligar à rede.

Se a conexão realiza-se corretamente, o ícone alterará para um ponto com várias barras por em cima (). Mais barras indicam uma conexão mais forte à rede. Se não há muitas barras, as conexão é débil e pode não ser possível.

If the connection is not successful, you may be asked for your password again or it might just tell you that the connection has been disconnected. There are a number of things that could have caused this to happen. You could have entered the wrong password, the wireless signal could be too weak, or your computer’s wireless card might have a problem, for example. See for more help.

Uma conexão mais forte a uma rede sem fios não significa necessariamente que vá ter uma conexão a Internet mais rápida, ou que vá ter uma velocidade de descarga maior. A conexão sem fios liga o seu computador ao dispositivo que proporciona a conexão a Internet (como um router ou um modem), mas as duas conexões são diferentes, e pelo tanto tem velocidades diferentes.