Tuettuna on suuri määrä kalibrointilaitteita.
Richard Hughes
richard@hughsie.com
Timo Jyrinki
timo.jyrinki@iki.fi 2012.
Jiri Grönroos
jiri.gronroos+l10n@iki.fi 2012-2020.

# Mitkä värinmäärityslaitteet ovat tuettuja?

GNOME perustuu Argyll-värinhallintajärjestelmän tukemiin väreihin. Niinpä seuraavat näyttömittauslaitteet ovat tuettuja:

Gretag-Macbeth i1 Pro (spektrometri)

Gretag-Macbeth i1 Monitor (spektrometri)

Gretag-Macbeth i1 Display 1, 2 tai LT (värimittari)

X-Rite i1 Display Pro (värimittari)

X-Rite ColorMunki Design tai Photo (spektrometri)

X-Rite ColorMunki Create (kolorimetri)

X-Rite ColorMunki Display (kolorimetri)

Pantone Huey (kolorimetri)

MonacoOPTIX (kolorimetri)

ColorVision Spyder 2 ja 3 (kolorimetri)

Colorimètre HCFR (kolorimetri)

Pantone Huey on tällä hetkellä halvin ja parhaiten tuettu laite Linux-ympäristössä.

Thanks to Argyll there’s also a number of spot and strip reading reflective spectrometers supported to help you calibrating and characterizing your printers:

X-Rite DTP20 “Pulse” (“swipe” type reflective spectrometer)

X-Rite DTP22 Digital Swatchbook (pistetyyppinen reflektiivinen spektrometri)

X-Rite DTP41 (piste- ja raitalukuun kykenevä reflektiivinen spektrometri)

X-Rite DTP41T (piste- ja raitalukuun kykenevä reflektiivinen spektrometri)

X-Rite DTP51 (pistelukuun kykenevä reflektiivinen spektrometri)