Paul W. Frields
stickster@gmail.com
Para que un programa pueda usar un puerto de red, a través de su cortafuegos, debe especificar el puerto de red correcto para activar y desactivar el acceso a la red.
Daniel Mustieles
daniel.mustieles@gmail.com 2011 - 2020
Nicolás Satragno
nsatragno@gnome.org 2012
Francisco Molinero
paco@byasl.com 2011
Jorge González
jorgegonz@svn.gnome.org 2011, 2012

# Puertos de red usados frecuentemente

Esta es una lista de los puertos usados habitualmente por aplicaciones que proporcionan servicios de red, como compartición de archivos o visualización de escritorios remotos. Puede cambiar el cortafuegos de su sistema para que permita o deniegue el acceso a estas aplicaciones. Hay cientos de puertos en uso, por lo que la tabla no está completa.

Puerto | Nombre | Descripción
--- | --- | ---
5353/udp | mDNS, Avahi | Permite a los sistemas encontrarse unos a otros y describir su oferta de servicios, sin tener que configurar los detalles manualmente.
631/udp | Imprimir | Le permite enviar trabajos de impresión a una impresora de red.
631/tcp | Imprimir | Le permite compartir su impresora con otras personas en la red.
5298/tcp | Presencia | Le permite anunciar su estado en mensajería instantánea a otras personas en su red, como por ejemplo «en línea» u «ocupado».
5900/tcp | Escritorio remoto | Le permite compartir su escritorio para que otras personas puedan verlo o proporcionarle asistencia remota.
3689/tcp | Compartir música (DAAP) | Le permite compartir su colección de música con otros en su red.