Jim Campbell
jwcampbell@gmail.com
Ekaterina Gerasimova
kittykat3756@gmail.com 2014
Michael Hill
mdhillca@gmail.com
Het gebruiken van een statisch IP-adres kan het beheren van bepaalde netwerkdiensten vergemakkelijken.
Justin van Steijn
justin50@live.nl 2016
Hannie Dumoleyn
hannie@ubuntu-nl.org 2017

# Een verbinding met een vast IP-adres aanmaken

De meeste netwerken kennen automatisch een IP-adres en andere details toe aan uw computer wanneer u met het netwerk verbindt. Deze details kunnen periodiek veranderen, maar het kan zijn dat u een vast adres wilt hebben voor een computer zodat u altijd weet wat het adres is (bijvoorbeeld, wanneer het een bestandsserver is).

# Om uw computer een vast (statisch) IP-adres te geven:

Open het Activiteiten-overzicht en typ Netwerk.

Klik op Netwerk om het paneel te openen.

Find the network connection that you want to have a fixed address. Click the settings button next to the network connection. For a Wi-Fi connection, the settings button will be located next to the active network.

Select the IPv4 or IPv6 tab and change the Method to Manual.

Typ het IP-adres en Gateway in, evenals het juiste netmasker.

In the DNS section, switch the Automatic switch to off. Enter the IP address of a DNS server you want to use. Enter additional DNS server addresses using the + button.

In the Routes section, switch the Automatic switch to off. Enter the Address, Netmask, Gateway and Metric for a route you want to use. Enter additional routes using the + button.

Klik op Toepassen. De netwerkverbinding moet nu een vast IP-adres hebben.