Shaun McCance
shaunm@gnome.org
Phil Bull
philbull@gmail.com
Michael Hill
mdhillca@gmail.com
Ekaterina Gerasimova
kittykat3756@gmail.com
Aktivera en fördröjning mellan tangenttryckning till det att bokstaven syns på skärmen.
Daniel Nylander
po@danielnylander.se 2012
Sebastian Rasmussen
sebras@gmail.com 2014, 2015, 2016, 2019
Anders Jonsson
anders.jonsson@norsjovallen.se 2016, 2017

# Aktivera tröga tangenter

Aktivera tröga tangenter om du vill att det ska bli en fördröjning från det att en tangent trycks ner tills det tecknet visas på skärmen. Detta innebär att du måste hålla ner varje tangent som du vill skriva ett litet tag innan tecknet visas. Använd tröga tangenter om du av misstag trycker ner flera tangenter åt gången när du skriver, eller om du tycker att det är svårt att direkt trycka på rätt tangent på tangentbordet.

Öppna översiktsvyn Aktiviteter och börja skriv Inställningar.

Klicka på Inställningar.

Klicka på Hjälpmedel i sidopanelen för att öppna panelen.

Tryck på Skrivassistent (AccessX) i avsnittet Skriva.

Slå på Tröga tangenter.

# Aktivera och inaktivera tröga tangenter snabbt

Under Aktivera med tangentbord, välj Slå på och av hjälpmedelsfunktioner från tangentbordet för att kunna aktivera eller inaktivera tröga tangenter från tangentbordet. När denna inställning är vald kan du trycka och hålla ner Skift under åtta sekunder för att aktivera eller inaktivera tröga tangenter.

Du kan också aktivera eller inaktivera tröga tangenter genom att klicka på hjälpmedelsikonen i systemraden och välja Tröga tangenter. Hjälpmedelsikonen är synlig när en eller flera inställningar har aktiverats från panelen Hjälpmedel.

Använd skjutreglaget Acceptansfördröjning för att styra hur länge du måste hålla ner en tangent innan den registreras.

Du kan låta datorn spela upp ett ljud när du trycker ner en tangent, när en tangenttryckning accepteras eller när ett tangentnedslag avvisas för att du inte höll ner tangenten länge nog.