Współtwórcy wiki dokumentacji Ubuntu
Projekt dokumentacji GNOME
gnome-doc-list@gnome.org
Chociaż adapter bezprzewodowy jest podłączony, to mógł nie zostać poprawnie wykryty przez komputer.
Piotr Drąg
piotrdrag@gmail.com 2017-2020
Aviary.pl
community-poland@mozilla.org 2017-2020

# Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym

Sprawdź, czy adapter bezprzewodowy został wykryty

Chociaż adapter bezprzewodowy jest podłączony do komputera, to mógł nie zostać wykryty jako urządzenie sieciowe. W tym kroku sprawdzimy, czy urządzenie zostało poprawnie wykryte.

Otwórz okno terminala, wpisz lshw -C network i naciśnij klawisz Enter. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, to należy zainstalować program lshw na komputerze.

Przejrzyj wyświetlone informacje i znajdź sekcję Wireless interface (interfejs bezprzewodowy). Jeśli adapter bezprzewodowy został poprawnie wykryty, to powinny zostać wyświetlony tekst podobny (ale nie identyczny) do tego:

*-network description: Wireless interface product: PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection vendor: Intel Corporation

Jeśli urządzenia bezprzewodowego nie ma na liście, to przejdź do kroku sterowników.

Jeśli urządzenia bezprzewodowego nie ma na liście, to następny krok zależy od typu używanego urządzenia. Przejdź do tej sekcji poniżej, która opisuje typ adaptera bezprzewodowego w komputerze (wewnętrzny PCI, USB lub PCMCIA).

# Adapter bezprzewodowy PCI (wewnętrzny)

Wewnętrzne adaptery PCI są najczęściej używane i można je znaleźć w większości laptopów wyprodukowany w ciągu ostatnich kilku lat. Aby sprawdzić, czy adapter bezprzewodowy PCI został wykryty:

Otwórz terminal, wpisz lspci i naciśnij klawisz Enter.

Przejrzyj wyświetloną listę urządzeń i poszukaj urządzeń oznaczonych jako `Network controller` (kontroler sieciowy) lub `Ethernet controller` (kontroler ethernetowy). Kilka urządzeń może być oznaczonych w ten sposób, adapter bezprzewodowy może zawierać takie słowa, jak `wireless` (bezprzewodowy), `WLAN`, `wifi` lub `802.11`. Przykład takiego wpisu:

Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection

Jeśli na liście jest używany adapter bezprzewodowy, to przejdź do kroku sterowników. Jeśli na liście nie ma niczego powiązanego z adapterem bezprzewodowym, to przejdź do instrukcji poniżej.

# Adapter bezprzewodowy USB

Adaptery bezprzewodowe podłączone do portu USB komputera są mniej popularne. Mogą być podłączone bezpośrednio do portu USB lub być podłączone kablem USB. Adaptery 3G/komórkowe wyglądają bardzo podobnie do adapterów bezprzewodowych (Wi-Fi), więc jeśli masz adapter USB, to upewnij się, że nie jest to adapter 3G. Aby sprawdzić, czy adapter bezprzewodowy USB został wykryty:

Otwórz terminal, wpisz lsusb i naciśnij klawisz Enter.

Przejrzyj wyświetloną listę urządzeń i poszukaj tych, które mogą odnosić się do urządzenia bezprzewodowego lub sieciowego. Adapter bezprzewodowy może zawierać takie słowa, jak `wireless` (bezprzewodowy), `WLAN`, `wifi` lub `802.11`. Przykład takiego wpisu:

Bus 005 Device 009: ID 12d1:140b Huawei Technologies Co., Ltd. EC1260 Wireless Data Modem HSD USB Card

Jeśli na liście jest używany adapter bezprzewodowy, to przejdź do kroku sterowników. Jeśli na liście nie ma niczego powiązanego z adapterem bezprzewodowym, to przejdź do instrukcji poniżej.

# Urządzenie PCMCIA

Adaptery bezprzewodowe PCMCIA są zwykle prostokątnymi kartami wkładanymi do gniazda na boku laptopa. Można je znaleźć w starszych komputerach. Aby sprawdzić, czy adapter PCMCIA został wykryty:

Uruchom komputer bez podłączonego adaptera bezprzewodowego.

Otwórz terminal i wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:

tail -f /var/log/messages

Zostanie wyświetlona lista komunikatów związanych ze sprzętem komputera, i zostanie automatycznie zaktualizowana, jeśli coś ulegnie zmianie.

Włóż adapter bezprzewodowy do gniazda PCMCIA i zobacz, co uległo zmianie w oknie terminala. Zmiany powinny zawierać jakieś informacje o adapterze bezprzewodowym. Przejrzyj je i zobacz, czy można je zidentyfikować.

Aby zatrzymać działanie polecenia w terminalu, naciśnij klawisze CtrlC. Następnie można zamknąć terminal.

Jeśli znaleziono jakieś informacje o adapterze bezprzewodowym, to przejdź do kroku sterowników. Jeśli nic nie znaleziono, to przejdź do instrukcji poniżej.

# Adapter bezprzewodowy nie został wykryty

Jeśli adapter bezprzewodowy nie został wykryty, to może nie działać poprawnie lub właściwe sterowniki mogą nie zostać zainstalowane. Sposób wyszukiwania i instalowania sterowników zależy od używanej dystrybucji systemu Linux (np. Ubuntu, Arch, Fedora lub openSUSE).

Aby uzyskać konkretną pomoc, poszukaj wsparcia na stronie używanej dystrybucji. Można znaleźć na przykład listy pocztowe i kanały IRC, na których można zapytać o swój adapter bezprzewodowy (najczęściej w języku angielskim).