Richard Hughes
richard@hughsie.com
Michael Hill
mdhillca@gmail.com
Ekaterina Gerasimova
kittykat3756@gmail.com
Étalonner votre écran est important pour afficher des couleurs exactes.
Luc Pionchon
pionchon.luc@gmail.com 2011
Claude Paroz
claude@2xlibre.net 2011
Alain Lojewski
allomervan@gmail.com 2011-2015
Julien Hardelin
jhardlin@orange.fr 2011, 2013
Bruno Brouard
annoa.b@gmail.com 2011-12
yanngnome
yannubuntu@gmail.com 2012
Nicolas Delvaux
contact@nicolas-delvaux.org 2012
Mickael Albertus
mickael.albertus@gmail.com 2012
Alexandre Franke
alexandre.franke@gmail.com 2015
Hydroxyp
hydroxyp@gmail.com 2020

# Étalonnage d'un écran

You can calibrate your screen so that it shows more accurate color. This is especially useful if you are involved in digital photography, design or artwork.

Pour cela, il vous faut un colorimètre ou un spectromètre. Les deux permettent d'établir un profil de couleurs, mais s'utilisent différemment.

Vérifiez que votre périphérique d'étalonnage est connecté à votre ordinateur.

Ouvrez la vue d’ensemble des Activités et commencez à saisir Paramètres.

Cliquez sur Paramètres.

Click Color in the sidebar to open the panel.

Select your screen.

Cliquez sur le bouton Étalonner… pour démarrer l'étalonnage.

La luminosité des écrans évolue sans arrêt - le rétro-éclairage d'un écran TFT diminue pratiquement de moitié chaque 18 mois et va jaunir en vieillissant. Vous devriez donc étalonner votre écran à nouveau quand l'icône [!] s'affiche dans le panneau de contrôle Couleur.

Les écrans à LED évoluent aussi dans le temps, mais dans une bien moindre mesure que les TFT.