Vi har stöd för ett stort antal kalibreringsenheter.
Richard Hughes
richard@hughsie.com
Daniel Nylander
po@danielnylander.se 2012
Sebastian Rasmussen
sebras@gmail.com 2014, 2015, 2016, 2019
Anders Jonsson
anders.jonsson@norsjovallen.se 2016, 2017

# Vilka färgmätningsinstrument finns det stöd för?

GNOME förlitar sig på Argyll-färghanteringssystemet för stöd för färginstrument. Därmed finns det stöd för följande mätinstrument för skärmar:

Gretag-Macbeth i1 Pro (spektrometer)

Gretag-Macbeth i1 Monitor (spektrometer)

Gretag-Macbeth i1 Display 1, 2 eller LT (färgkalibrator)

X-Rite i1 Display Pro (färgkalibrator)

X-Rite ColorMunki Design eller Photo (spektrometer)

X-Rite ColorMunki Create (färgkalibrator)

X-Rite ColorMunki Display (färgkalibrator)

Pantone Huey (färgkalibrator)

MonacoOPTIX (färgkalibrator)

ColorVision Spyder 2 och 3 (färgkalibrator)

Colorimètre HCFR (färgkalibrator)

Pantone Huey är för närvarande den billigaste hårdvaran och också den med bäst stöd i Linux.

Tack vare Argyll finns det också stöd för ett antal fläck- och bandläsande reflektiva spektrometrar som kan hjälpa dig att kalibrera och karakterisera dina skrivare:

X-Rite DTP20 ”Pulse” (reflektiv spektrometer av ”svep”-typ)

X-Rite DTP22 Digital Swatchbook (reflektiv spektrometer av fläcktyp)

X-Rite DTP41 (reflektiv spektrometer av fläck- och bandläsande typ)

X-Rite DTP41T (reflektiv spektrometer av fläck- och bandläsande typ)

X-Rite DTP51 (reflektiv spektrometer av fläcktyp)