Projeto de documentação de GNOME
gnome-doc-list@gnome.org
Troubleshoot media card readers.

# Problemas com leitores de cartões

Michos computadores contêm leitores para cartões de armazenamento SD, MMC, MS, CF e outras. Dever-se-iam detetar automaticamente e montar. Aqui pode ler alguma resolução de problemas se não são detetadas e montadas automaticamente:

Assegure-se de que o cartão está inserido corretamente. Muitos cartões parece que estão ao revés quando se inseriram corretamente. Assegure-se também de que o cartão está bem colocado na ranhura; alguns cartões, especialmente as CF requerem que se faça um pouco de força para as inserir corretamente. (Tenha cuidado de não empurrar muito forte. Se choca contra algo solido, não a force.)

Open Files from the Activities overview. Does the inserted card appear in the left sidebar? Sometimes the card appears in this list but is not mounted; click it once to mount. (If the sidebar is not visible, press F9 or click Files in the top bar and select the Sidebar.)

Se seu cartão não aparece na barra lateral, carregue CtrlL, escreva computador:/// e carregue Enter. Se seu leitor de cartões está configurado corretamente, o leitor deveria aparecer como um dispositivo quando não tem um cartão, e o cartão em si quando se tenha montado.

Se vê o leitor de cartões mas não o cartão, o problema pode estar em o cartão em se. Tente com um cartão diferente ou prove o cartão num leitor de cartões se é-lhe possível.

Se não há nenhum cartão nem nenhum dispositivo disponível na localização Equipa, é possível que o leitor de cartões não funcione corretamente em Linux devido a problemas com o controlador. Se seu leitor de cartões é interno (dentro da computador em vez de estar por fora) isto mais provável. A melhor solução é ligar o dispositivo (câmara, telefone movel, etc) diretamente a um porto USB da computador. Os leitores de cartões externos USB também estão disponíveis, e estão melhor suportados em Linux.