Kalibrace tiskárny je důležitá, aby tiskla věrné barvy.
Richard Hughes
richard@hughsie.com
Adam Matoušek
adamatousek@gmail.com 2012
Marek Černocký
marek@manet.cz 2014, 2015

# Jak můžu zkalibrovat svoji tiskárnu?

Existují dva způsoby, jak vytvořit profil pro tiskové zařízení:

Použít fotospektrometr, jako je třeba Pantone ColorMunki

Stažení souboru s tiskovým obrazcem od firmy zabývající se kalibrací barev

Využití služeb firmy zabývající se kalibrací barev je obvykle nejlevnější volbou, když používáte jen jeden nebo dva různé typy papíru. Stáhnete si kalibrační obrazec, vytisknete jej a fyzicky jim ho pošlete v tvrdé obálce. Oni vygenerují profil a pošlou vám jej zpět e-mailem v podobě souboru ICC.

Použití drahých zařízení, jako je ColorMunki, se vyplatí jen, když vytváříte velké množství profilů pro sady inkoustů nebo papírů.

Když změníte svého dodavatele inkoustu, nezapomeňte tiskárnu znovu zkalibrovat!