Шон МакКенс (Shaun McCance)
shaunm@gnome.org
Джим Кэмпбелл (Jim Campbell)
jwcampbell@gmail.com
Майкл Хилл (Michael Hill)
mdhillca@gmail.com
Екатерина Герасимова (Ekaterina Gerasimova)
kittykat3756@gmail.com
Уникальный код, присвоенный сетевому устройству.
Александр Прокудин
alexandre.prokoudine@gmail.com 2011
Алексей Кабанов
ak099@mail.ru 2011-2012
Станислав Соловей
whats_up@tut.by 2013-2014
Юлия Дронова
juliette.tux@gmail.com 2013-2014
Юрий Мясоедов
ymyasoedov@yandex.ru 2015

# Что такое MAC-адрес?

MAC-адрес — это уникальный код, присвоенный производителем сетевому устройству (например, беспроводному сетевому адаптеру или ethernet-адаптеру). MAC — это сокращение от Media Access Control. Предполагается, что каждый код является уникальным для определённого устройства.

MAC-адрес состоит из шести групп по два символа, разделённых двоеточиями, например, `00:1B:44:11:3A:B7`.

Чтобы определить MAC-адрес сетевого устройства:

Open the Activities overview and start typing Network.

Нажмите Сеть чтобы открыть этот раздел настроек.

Choose which device, Wi-Fi or Wired, from the left pane.

The MAC address for the wired device will be displayed as the Hardware Address on the right.

Click the settings button to see the MAC address for the wireless device displayed as the Hardware Address in the Details panel.

In practice, you may need to modify or “spoof” a MAC address. For example, some internet service providers may require that a specific MAC address be used to access their service. If the network card stops working, and you need to swap a new card in, the service won’t work anymore. In such cases, you would need to spoof the MAC address.