Le projet de documentation GNOME
gnome-doc-list@gnome.org
Troubleshoot media card readers.
Luc Pionchon
pionchon.luc@gmail.com 2011
Claude Paroz
claude@2xlibre.net 2011
Alain Lojewski
allomervan@gmail.com 2011-2015
Julien Hardelin
jhardlin@orange.fr 2011, 2013
Bruno Brouard
annoa.b@gmail.com 2011-12
yanngnome
yannubuntu@gmail.com 2012
Nicolas Delvaux
contact@nicolas-delvaux.org 2012
Mickael Albertus
mickael.albertus@gmail.com 2012
Alexandre Franke
alexandre.franke@gmail.com 2015
Hydroxyp
hydroxyp@gmail.com 2020

# Problèmes de lecteurs de cartes de données

Beaucoup d'ordinateurs sont équipés de lecteurs de cartes aux formats SD, MMC, SM, MS, CF et autres médias de stockage. Ceux-ci sont normalement détectés et montés automatiquement. S'ils ne le sont pas, voici quelques conseils de dépannage :

Vérifiez que la carte est correctement insérée. Beaucoup de cartes ont l'air d'être à l'envers lorsqu'elles sont correctement insérées. Vérifiez aussi que la carte soit fermement positionnée dans son logement ; il faut parfois forcer un peu pour insérer certaines cartes, surtout les CF (attention de ne pas trop forcer ! Si vous butez sur quelque chose de dur, arrêtez).

Open Files from the Activities overview. Does the inserted card appear in the left sidebar? Sometimes the card appears in this list but is not mounted; click it once to mount. (If the sidebar is not visible, press F9 or click Files in the top bar and select the Sidebar.)

Si votre carte ne s'affiche pas dans le panneau latéral, appuyez sur CtrlL, saisissez computer:/// et faites Entrée. Si votre lecteur de carte est correctement configuré, il doit y apparaître soit sous forme d'un lecteur vide, soit sous forme de la carte elle-même si elle est montée.

Si vous voyez le lecteur de carte vide sans la carte, le problème est peut-être dû à la carte. Essayez avec une autre carte ou vérifiez la carte avec un autre lecteur si possible.

S'il n'y a ni lecteur ni carte affiché dans le dossier Poste de travail, il se peut que votre lecteur de carte ne fonctionne pas avec Linux à cause d'un problème de pilote. S'il s'agit d'un lecteur de carte interne (à l'intérieur de votre ordinateur et non externe), c'est sans doute l'origine du problème. La meilleure solution est de connecter directement votre périphérique (appareil photo, téléphone cellulaire, etc.) à un port USB de votre ordinateur. Il y a aussi des lecteurs de cartes USB externes qui sont beaucoup mieux pris en charge par Linux.