Admetem una gran quantitat de dispositius de calibratge.
Richard Hughes
richard@hughsie.com
Jaume Jorba
jaume.jorba@gmail.com 2018, 2019
Jordi Mas
jmas@softcatala.org 2018, 2020

# Quins són els instruments de mesurament del color?

El GNOME es basa en el sistema de gestió del color Argyll per donar suport els instruments de color. D'aquesta manera, s'admeten els següents instruments de mesura de la pantalla:

Gretag-Macbeth i1 Pro (espectròmetre)

Gretag-Macbeth i1 Monitor (espectròmetre)

Gretag-Macbeth i1 Monitor 1, 2 o LT (colorímetre)

X-Rite i1 Monitor Pro (colorímetre)

X-Rite ColorMunki Design o Photo (espectròmetre)

X-Rite ColorMunki Crear (colorímetre)

X-Rite ColorMunki Mostrar (colorímetre)

Pantone Huey (colorímetre)

MonacoOPTIX (colorímetre)

ColorVision Spyder 2 i 3 (colorímetre)

Colorímetre HCFR (colorímetre)

El Pantone Huey és actualment el maquinari més barat i més ben suportat a Linux.

Gràcies a Argyll, també hi ha admesos una sèrie d'espectròmetres reflectants de lectura de punts i de banda que us ajudaran a calibrar i caracteritzar les vostres impressores:

X-Rite DTP20 «Pulse» («swipe» type reflective spectrometer)

X-Rite DTP22 Digital Swatchbook (spot type reflective spectrometer)

X-Rite DTP41 (spot and strip reading reflective spectrometer)

X-Rite DTP41T (spot and strip reading reflective spectrometer)

X-Rite DTP51 (spot reading reflective spectrometer)