Гномов пројекат документације
gnome-doc-list@gnome.org
Troubleshoot media card readers.

# Проблеми читача медијских картица

Многи рачунари садрже читаче за СД, ММЦ, СМ, МС, ЦФ, и остале складишне медијске картице. Оне би требале аутоматски да буду откривене и монтиране. Ево неколико корака за решавање проблема ако нису:

Уверите се да је картица исправно убачена. Многе картице изгледају као да су наопако окренуте када су убачене исправно. Такође будите сигурни да картица чврсто стоји у жлебу; неке картице, нарочито ЦФ, захтевају да буду погуране да би биле исправно убачене. (Будите пажљиви да не погурате превише јако! Ако наиђете на нешто чврсто, немојте силити.)

Open Files from the Activities overview. Does the inserted card appear in the left sidebar? Sometimes the card appears in this list but is not mounted; click it once to mount. (If the sidebar is not visible, press F9 or click Files in the top bar and select the Sidebar.)

Ако ваша картица није приказана у бочној површи, притисните КтрлЛ, затим укуцајте computer:/// и притисните Унеси. Ако је ваш читач картица исправно подешен, читач треба бити приказан као уређај када нема картице у њему, и као сама картица када је картица монтирана.

Ако видите читач картица али не и картицу, проблем може бити у самој картици. Пробајте неку другу картицу или проверите картицу на другом читачу ако је могуће.

Ако ни картица ни уређај нису приказани приликом разгледања места Рачунар, могуће је да ваш читач картица не ради са Линуксом због проблема са управљачким програмима. Ако је ваш читач картица унутрашњи (ако се налази у рачунару уместо споља) ово је вероватније. Најбоље решење је да директно прикључите ваш уређај (фотоапарат, мобилни телефон, итд.) на УСБ прикључницу на рачунару. Спољни УСБ читачи картица су такође доступни, и много су боље подржани у Линуксу.