Calibrar su impresora es importante para imprimir colores precisos.
Richard Hughes
richard@hughsie.com
Daniel Mustieles
daniel.mustieles@gmail.com 2011 - 2020
Nicolás Satragno
nsatragno@gnome.org 2012
Francisco Molinero
paco@byasl.com 2011
Jorge González
jorgegonz@svn.gnome.org 2011, 2012

# ¿Cómo calibrar la impresora?

Existen dos formas de perfilar una impresora:

Usar un dispositivo espectrofotómetro como el Pantone ColorMunki

Descargar un archivo de referencia de impresión de una empresa de color

Usar una empresa de color para generar un perfil de impresora es la opción más barata si tiene uno o dos tipos de papel diferentes. Descargando el gráfico de referencia desde el sitio web de la empresa, puede después enviarles la impresión en un sobre acolchado que ellos analizarán, generarán el perfil y le enviarán un perfil ICC preciso.

Usar un dispositivo caro tal como ColorMunki sólo compensa si está perfilando un gran número de conjuntos de tinta o tipos de papeles.

Si cambia de proveedor de tinta, asegúrese de recalibrar la impresora.