Richard Hughes
richard@hughsie.com
Michael Hill
mdhillca@gmail.com
Ekaterina Gerasimova
kittykat3756@gmail.com
Étalonner votre scanner est important pour enregistrer des couleurs exactes.
Luc Pionchon
pionchon.luc@gmail.com 2011
Claude Paroz
claude@2xlibre.net 2011
Alain Lojewski
allomervan@gmail.com 2011-2015
Julien Hardelin
jhardlin@orange.fr 2011, 2013
Bruno Brouard
annoa.b@gmail.com 2011-12
yanngnome
yannubuntu@gmail.com 2012
Nicolas Delvaux
contact@nicolas-delvaux.org 2012
Mickael Albertus
mickael.albertus@gmail.com 2012
Alexandre Franke
alexandre.franke@gmail.com 2015
Hydroxyp
hydroxyp@gmail.com 2020

# Étalonnage d'un scanner

Pour que votre scanner reproduise fidèlement les couleurs, vous devriez l'étalonner.

Vérifiez que votre scanner est connecté à votre ordinateur par un câble ou via le réseau.

Scannez votre cible et enregistrez le fichier en TIFF non compressé.

Ouvrez la vue d’ensemble des Activités et commencez à saisir Paramètres.

Cliquez sur Paramètres.

Click Color in the sidebar to open the panel.

Select your scanner.

Cliquez sur le bouton Étalonner… pour démarrer l'étalonnage.

Les scanners sont incroyablement stables dans le temps et les changements de température et ne nécessitent donc généralement pas d'être étalonnés à nouveau.