Dokumentační projekt GNOME
gnome-doc-list@gnome.org
Jak řešit problémy s čtečkami paměťových karet.
Adam Matoušek
adamatousek@gmail.com 2012
Marek Černocký
marek@manet.cz 2014, 2015

# Problémy s čtečkami paměťových karet

Řada počítačů obsahuje čtečku karet SD, MMC, SM, MS, CF a jiných. Měla by být nalezena automaticky a karta po vložení připojena. Zde jsou některé kroky, které lze zkusit, když se tak nestane:

Ujistěte se, že je karta zasunutá správně. Některé karty vypadají, že jsou vzhůru nohama, když jsou vložené správně. Také se ujistěte, že je karta do otvoru zasunutá pořádně. Některé karty, zejména CF, vyžadují vyvinout jistou sílu, aby se zasunuly nadoraz. (Na druhou stranu to se sílou nepřehánějte! Když narazíte na překážku, nepoužívejte násilí.)

Open Files from the Activities overview. Does the inserted card appear in the left sidebar? Sometimes the card appears in this list but is not mounted; click it once to mount. (If the sidebar is not visible, press F9 or click Files in the top bar and select the Sidebar.)

Pokud se karta nezobrazí v postranním panelu, zmáčkněte Ctrl L a pak napište computer:/// a zmáčkněte Enter. Jestli je vaše čtečka karet správně nastavená, měla by se objevit jako mechanika bez vložené karty a karta samotná, až bude připojená.

Pokud vidíte čtečku karet, ale kartu ne, může být problém v kartě samotné. Jestli je to možné, zkuste použít jinou kartu nebo zkontrolujte kartu v jiné čtečce.

Pokud se při procházení umístění Počítač neobjeví žádná karta ani čtečka, je možné, že vaše čtečka karet nefunguje v Linuxu kvůli problému s ovladačem. Jestliže je čtečka karet interní (zabudovaná v počítači, neleží zvlášť), je to víc pravděpodobné. Nejlepším řešením je přípojit přímo zařízení s paměťovou kartou (fotoaparát, mobilní telefon) do portu USB na počítači. Nebo jsou k dispozici externí čtečky karet do USB, které jsou v Linuxu podporovány lépe.